CISBO      Enceintes amplifiées WHARFEDALE Titan 8AMKII
				Housses de protection, cordons d’alimentation
[bookmark: _GoBack]          Achat : 9/11/2013		   Prix : 255 € l’unité
Branchement : 
· VOLUME au minimum
· Contrôles EQ Hi et LOW sur 0
· Raccorder la source sur INPUT
· Commutateur sur LINE pour utilisation en haut-parleur supplémentaire branché sur la sortie monitor de la sono Yamaha Stagepass
Ou commutateur sur MIC pour utilisation indépendante avec un micro 
· Brancher le câble d’alimentation
· Allumer la sono Yamaha (volume au mini) 
· Allumer l’enceinte
· Régler le volume

Démontage :
· Régler le VOLUME au minimum
· Eteindre l’enceinte
· Débrancher la source
· Débrancher le câble d’alimentation
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Rq : Le commutateur HORN LED active ou désactive une Led sur le panneau arrière et une autre en façade (bleue circulaire) qui indiquent uniquement que l’enceinte est en tension. Aucune influence sur le fonctionnement.
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