Comité Inter Sociétés du Bois d’Oingt
Plancha à gaz Krampouz    73,2 x 40,9 cm         Poids : 29 kg
Date d’achat : mars 2016    	Prix unitaire : 564 €
BRANCHEMENT sur BOUTEILLE de gaz : 
Tuyau flexible XPD36-112 longueur 1 m
Butane G30 : détendeur 28/30 mbar
Propane G31 : détendeur 37 mbar
La vis de ralenti est tournée à fond vers la droite
UTILISATION :
Premier allumage après installation : maintenir la manette enfoncée en position grande flamme pendant 5 secondes puis relacher la manette afin de laisser s’échapper l’air de la conduite de gaz.
Allumage : 	
- Placer la manette sur la position grande flamme. 
- Actionner le piezo puis pousser sur la manette dans cette position pour obtenir l’allumage       complet du brûleur.
- Maintenir la pression sur la manette entre 5 et 10 secondes afin d’enclencher le système de sécurité thermocouple.
- Relacher la pression et régler à sa convenance.
NETTOYAGE : PAS DE PRODUITS ABRASIFS OU BROSSE METALLIQUE. 
La plaque : à froid, verser un verre d’eau froide ou poser des glaçons et gratter les résidus avec une spatule ou à la paille de fer.
Le chassis : eau tiède et détergent.

Prendre soin de la plancha lors du transport afin d’éviter toute dégradation.
Veiller à ce que ce document reste avec la machine.
Restituer tous les accessoires mis à disposition.
Signaler toute anomalie au CISBO.
