Comité Inter Sociétés du Bois d’Oingt
Sono portable    Audiophonie CR80A-Combo MK2
Date d’achat : octobre 2022    	Prix avec la housse : 509 €
Caractéristiques : 
Sono portable avec :	micro sans fil incorporé
lecteur de clef USB ou Bluetooth ou entrée auxiliaire
entrée micro avec fil ou instrument 
Autonomie de 5 heures environ
Temps de charge : 6 heures environ

UTILISATION :
La housse peut rester en place : il suffit de déscratcher la partie arrière
Avant allumage, comme pour toute sono, mettre les potentiomètres (Level et master) à zéro
En cas de changement de pile, évacuer la pile usagée
· Prendre soin du matériel lors du transport afin d’éviter toute dégradation.
· Veiller à ce que ce document reste avec la machine.
· Restituer tous les accessoires mis à disposition (micro sans fil, télécommande, piles)
· Signaler toute anomalie au CISBO lors de la restitution.
· En cas de besoin : 06 19 71 96 92
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Mode d’emploi ci-dessous 
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3 - Les différents modules
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A1 - Potentiométre de réglage du volume du module HF. De OFF &
4] fortcanstosens horaire.

A2 - Ecran de contréle du canal et de la fréquence UHF

A3 - Sélecteur de canal permet de choisir parmi les 8 canaux
disponibles et de synchroniser le micros

A4 - Diode IR. Permet de synchroniser le micro et le récepteur.

" 4-2: Le module USB/Bluetooth*/AUX

B1 - Potentiomatre do réglage du
6 woms
B2 - Commandes u player :

“MoDE
* Permet de passer du legteur USB/

au rdcspteur Bluetooth® / AUX

lorsque vous sélectionnez le MODE

Bluetooth” Faficheur indique <bt
e———5 B3 - Afficheur du lecteur

B4 - Port USB mass storage pour clef

UsB.
B5 - Entrée AUXilaire niveau igne
B6 - Diode IR de réception des
signaux de fa télécommande.

1" Appairage Bluetooth®:

Pour appairer votre CR80A-COMBO MKII passaz en mode Bluetooth® I'afficheur \ndlque «bt» en clignotant.

Il faut maintenant appairer une source Bluetooth® . Allumez votre source Biuetooth® et effectusz une recherche de
périphériques.

Sslectionnez <Blustooth» dans la lste ot acceptez la connexion.

Lafficheur du CRB0A-COMBO MKl doit indiquer «bt» en fixe.
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4 - 3: Télécommande
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4 - 4: Section mixeur

C1 - Potentiométre de réglage du volume de minimum &
maximum dans le sens horare.

C2 - Sélecteur d'entrée. Permet de sélectionner la source
MICro ou LINE sur la voie.

C3 - Entrée sur fiche combo XLR et Jack 6.35. Permet de
brancher un micro ou un instrument.
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La télécommands infrarouge de votre lecteur permet de commander &
distance certaines fonctions de votre lecteur pour vos sources USB ou
Blustooth® ou AUX

Les touches CH- et GHs ne sont pas acives pour cet appareil

La touche «EQn permet de sélectionner les différents presats.
d'dgalisations paramétrés selon différents genres de musique comme
NORmal, POP, ROCK, JAZZ, CLASsigue, CoUnTTy...

La touche <ENTER~ permet d'entrer dans le menu lorsque vous lisez en

BRO : lance Ia lecture des 10 premiere secondes de chaque dossier
ALL : répéte tout le dossier

ONE : répéte le morceau en cours de lecture
FOD : lance la lecture de chaque dossier
NOR : Mode de lecture normal

RDO : lecture aléatoire
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4-5: Section Master

4-6: Section Alimentation

D1 - Potentiométre de réglage de I'sffet ECHO sur le micro UHF
et flaire

D2 - Potentiométre de réglage de I'effet DELAY sur le micro UHF
et flaire

D3 - Voyant POWER/LIMIT. Permet d'indiquer i le systéme est
sous tension et s le limiteur est actif.

Lorsque le voyant est bleu le systéme est sous tension.

Lorsque le voyant clignote en rouge alors cela veut dire que le
systéme de protection limiteur de puissance est actif. Veuillez
diminuer le niveau d'entrée de vos sources et du master.

D4 - Potentiométre de réglage du volume MASTER.

De minimum a maximum dans le sens horaire. Ce réglage agit
sur le volume de sortie général du systéme.

D5 - Sortie LINE OUT sortie du signal général de toutes les voies
en niveau ligne sur Jack 6.35 stéréo.

Pemet de raccorder un autre systéme amplifié.

D6 - Potentiométre de réglage LO correspondant aux basses
D7 - Potentiométre de réglage Hi correspondant aux aigus

Voyants du niveau de la batterie.

Il st impératif de charger la batterie lorsque le voyant LOW
seul est allumé. Le Voyant CHARGE de la batterie s'allume en
vert lorsque la batterie est en charge.

CRB0A-COMBO MK2

E1 - Interrupteur ON/OFF.

E2- Porte fusible.

Veuillez remplacer le fusible par un modse identique uniquement. Fusible T2AL 250V

E3 - Fiche secteur.

Vevilez brancher votre cordon secteur pour recharger la batterie et/ou utlliser votre appareil




