Comité Inter Sociétés du Bois d’Oingt
Cafetière électrique    Bravilor Bonamat modèle Novo
Date d’achat : septembre 2022    	Prix unitaire : 410 €

AVANT utilisation : Remplir le réservoir avec l’équivalent de 5 tasses. Cette quantité d’eau est indispensable au fonctionnement et à la protection de la cafetière.
Pas d’anti-goutte : laisser passer entièrement l’eau avant de retirer la verseuse
Dosage pour 12 tasses : plus ou moins 80 g (l’équivalent de 2 tasse expresso soit 180 ml) 
Interrupteur du haut avec un voyant : plaque chauffante haute.
Interrupteur du bas avec deux voyants : Le voyant du haut s’allume quand le café passe. Le voyant du bas correspond à la plaque chauffante.

A la fin de l’ulilisation 
Laisser refroidir la cafetière.
Retirer et nettoyer le porte filtre
Vider l’eau de fonctionnement ( ≈ 0,5 l) en renversant la cafetière. 
Attention de l’eau s’écoule du réservoir mais aussi par la sortie au dessus du tiroir porte filtre.


· Prendre soin de la cafetière lors du transport afin d’éviter toute dégradation.
· Veiller à ce que ce document reste avec la machine.
· Restituer tous les accessoires mis à disposition.
· Signaler toute anomalie au CISBO lors de la restitution.
· En cas de besoin : 06 19 71 96 92
