UTILISATION FRITEUSE 
Comité Inter Sociétés du Bois d’Oingt

BRANCHEMENT ELECTRIQUE en triphasé : 
Puissance nominale : 9 kw	    
Câble de branchement : 5 x 2,5 mm²


UTILISATION : 
Remplir (8 l) jusqu’au niveau compris entre les marques minimum et maximum  
Le voyant vert indique le bon fonctionnement de l’appareil.  
Le témoin orange s’éclaire lorsque les résistances sont en chauffe.
Appuyer sur le bouton Reset en façade en cas de besoin.
Pour les frites : température de 180°C     2 à 4 mn
Capacité maximale du panier : 2 kg	   Production maximum : 30 kg/h

NETTOYAGE : PAS DE DETERGENTS EN POUDRE ABRASIFS. 
Le groupe de résistances se relève en intervenant sur le bouton positionné à gauche du bloc des résistances.
Débrancher et laisser refroidir l’appareil.
Utiliser du liquide vaisselle dilué dans de l’eau chaude et un chiffon doux.
Rincer avec de l’eau.
Essuyer avec un chiffon.
Restituer tous les accessoires : panier, couvercle, bec de vidange.
Signaler toute anomalie au CISBO.
