  Sono YAMAHA Stagepas 600 BT et HP amplifiés Wharfedale Titan

Le cordon d’alimentation et les deux cordons HP jack/jack de 6 m sont dans une des enceintes. Les replacer tous les trois au même endroit après utilisation.
La table de mixage peut se retirer de l’enceinte.


IMPORTANT 
 Lors de l’installation : 
- régler les commandes LEVEL et MASTER LEVEL sur zéro 
- régler les boutons verts sur  ou sur MUSIC
- Les deux enceintes YAMAHA se branchent sur les prises SPEAKERS.
- brancher les différentes entrées et allumer la table de mixage EN DERNIER.
      	 Allumer/éteindre à plusieurs reprises détériore l’appareil. 
    Après avoir éteint, attendre 5 secondes avant de rallumer.
 La diode du commutateur PHANTOM doit être éteinte sauf cas particulier      (alimentation dérivée)
 Au démontage : 
- mettre les commandes LEVEL et MASTER LEVEL sur zéro
- éteindre la table de mixage 
- débrancher les entrées.

UTILISATION AVEC 4 HAUT-PARLEURS
Brancher les deux HP WHARFEDALE TITAN amplifiés sur les sorties MONITOR OUT. 
Le niveau de sortie se règle avec la commande MONITOR OUT. On agit aussi au dos des HP WARFEDALE amplifiés. Commutateur sur LINE.

· Pour une bonne utilisation, régler LEVEL MASTER sur la position  et régler les commandes LEVEL des canaux utilisés. 

· Commande EQ (réglée initialement sur MUSIC) : 
· tournée sur SPEECH, cela améliore la parole
· tournée à droite, cela améliore le rendu musical 
· sur BASS BOOST, les graves sont renforcées 

· La commande FEEDBACK SUPPRESSOR permet de supprimer le larsen.
 
· La commande REVERB ON permet d’appliquer des effets de réverbération.

· Appariement d'un périphérique Bluetooth : Appuyez sur la touche Bluetooth pendant au moins trois secondes. Le voyant DEL Bluetooth clignote rapidement, indiquant que l'unité est prête à être appariée. Sélectionnez STAGEPAS 600BT sur votre périphérique. Lorsque le processus d'appariement est terminé, le voyant DEL Bluetooth s'allume en continu.
